Annexe — Compacteur solaire (Binôme 1)
Terminale STI2D — Spécialité SIN — Séquence 1
Annexe — non imprimée — ouverte sur le poste du binôme
Binôme 1 — Compacteur de déchets solaire communicant
Présentation
Installé sur la voie publique, ce conteneur tasse les déchets qu'il reçoit afin de multiplier sa capacité par cinq. Il fonctionne sans raccordement électrique. Le service de collecte suit l'état de chaque conteneur depuis une plateforme web et n'envoie un camion que sur les points réellement pleins.
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Fonctionnement
Le conteneur mesure en permanence la hauteur de déchets dans la cuve. Lorsque cette hauteur dépasse le seuil réglé en usine, un cycle de compaction est lancé, à condition que la porte soit fermée. Le taux de remplissage et la tension de la batterie sont transmis à la plateforme plusieurs fois par jour.
Composants
	Repère
	Désignation
	Caractéristique

	1
	Panneau photovoltaïque 40 W en toiture
	recharge la batterie en journée

	2
	Batterie plomb étanche 12 V – 20 Ah
	autonomie annoncée 15 jours sans soleil

	3
	Capteur à ultrasons SRF05 sous le capot
	portée 3 m, mesure la distance au sommet des déchets

	4
	Contact de porte tout ou rien
	ouvert dès que le capot est soulevé

	5
	Pont diviseur sur la batterie
	ramène la tension batterie sur une entrée analogique

	6
	Carte de commande à microcontrôleur
	compare, temporise, mémorise les 30 derniers cycles

	7
	Modem cellulaire quadribande + carte SIM
	émet vers la plateforme du service de collecte

	8
	Voyant bicolore en façade
	vert : disponible / rouge : plein

	9
	Sortie de commande du relais de puissance
	signal 5 V issu de la carte

	10
	Motoréducteur 12 V du vérin de compaction
	couple 40 N·m, alimenté par le relais

	11
	Plateau de compaction et sa timonerie
	course 60 cm

	12
	Serrure à clé du capot
	accès réservé aux agents


Les composants sont donnés dans l'ordre du démontage, pas dans l'ordre des fonctions.
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Sans raccordement électrique — le passant ne voit que le voyant et la fente de dép6t.





