Annexe — Énergiemètre connecté (Binôme 4)
Terminale STI2D — Spécialité SIN — Séquence 1
Annexe — non imprimée — ouverte sur le poste du binôme
Binôme 4 — Énergiemètre connecté
Présentation
Intercalé entre une prise murale et un appareil, ce boîtier mesure ce que l'appareil consomme et affiche la puissance instantanée. Une application sur téléphone en trace la courbe et cumule l'énergie consommée sur la journée.
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Fonctionnement
Le courant est mesuré par un capteur à effet Hall, la tension par un pont diviseur. La carte calcule la puissance vingt fois par seconde, en déduit l'énergie cumulée, l'affiche localement et l'envoie au téléphone. Le boîtier ne commande rien : il observe.
Composants
	Repère
	Désignation
	Caractéristique

	1
	Capteur de courant à effet Hall ACS711
	plage ±25 A, sortie analogique

	2
	Pont diviseur de tension 230 V → 5 V
	isolé par optocoupleur

	3
	Arduino Nano
	calcule la puissance et cumule l'énergie

	4
	Module Bluetooth HC-05
	portée annoncée 10 m

	5
	Afficheur LCD 2 × 16 caractères
	affiche puissance et énergie

	6
	Bloc secteur 5 V intégré
	alimente la carte et l'afficheur

	7
	Boîtier et bornier de raccordement
	prise femelle et fiche mâle

	8
	Application Android de suivi
	installée sur le téléphone de l'utilisateur


Les composants sont donnés dans l'ordre du démontage, pas dans l'ordre des fonctions.
Annexe (non imprimée) + poste du binôme   |   Comment un objet peut-il percevoir un danger, décider seul, et prévenir — sans personne derrière ?
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Intercalé entre la prise et I'appareil — il ne commande rien, il observe et rend compte.





